Análisis de adherencia en morteros de pega y morteros de repello utilizados en mampostería de ladrillos de suelo cemento

Sarmiento Salazar, Edwin Omar

Segura Barrera, Jesús Isaac

García Cardona Katherinne Blanca

La adherencia es el grado de contacto entre el mortero y la unidad de mampostería, característica más importante que el mortero posee cuando se encuentra en estado endurecido, tomando en cuenta las características de las unidades de mampostería utilizadas, ya que también depende de la rugosidad de estas unidades. Enfocado a la construcción de mampostería utilizada en la construcción de viviendas, esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre nuevos materiales de construcción, en este caso ladrillos de suelo cemento que es un material que se está estudiando en la actualidad como un nuevo material de construcción el cual en su elaboración no contamina el medio ambiente en el proceso de fabricación.

Ingeniero Civil, 2012.